KUYULAR ŞEHİT EMRAH TEZGEL İLKOKULU TEKNİK ŞARTNAME

4 ADET SİRKÜLASYON POMPASI

Tip : Sirkülasyon Pompası

Model : HCP AL 6/90

Gövde : Döküm

Çark : Teknopolimer

Mil : Paslanmaz çelik

Bağlantı : DN 65 Flanşlı

Pompa Boyu : 280 mm (Flanşlar arası)

Motor Gücü : 560 Watt

Enerji : 380 V - Trifaze

Termik Koruma : Mevcut

Maks. Basınç : 8,5 mss

Maks. Debi : 31 m3/h

Maks. İşletme Basıncı : 6 Bar

Maks. Akışkan Sıcaklığı : -10 C / +120 C

Montaj : Motor ekseni yatay

Flanş Çapı : DN 65

YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR.

**4 ADET BYPAS VANASI**

FAF KALİTESİNDE OLACAK PED97/23/EC ART3& TİPİNDE OLACAK

EN-GJL 250 OLACAKTIR.

**NOT:NAKLİYE ,İŞÇİLİK VE CİVATALAR DAHİL OLACAK.**